|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  позиции по функцио-  нальной схеме | Наименование прибора | Измерительные  параметры | Класс точности | Предел измерения | Завод-из  готовитель |
| 1-1  2-1  3-1  4-1  5-1  6-1 | LND – 131  FCS-G1/2A4P-LIX-H1141  AME-140  S-11  A5000  018F7397 | Уровень  Расход  Температура  Температура  Температура  .Расход | ±0,5 %  ± 0,2 %  ± 0,5%  ± 0,5%  ± 2%  ± 0,5% | 0 … 1 М.В.С  1 … 150 см/с  0 … 100 оС  0 … 100 оС  0 … 160 оС  0 … 97 % отн. Влаж. | BD Sensoos (Германия)  Turck (Германия)  Danfoss (Дания)  WIKA (Германия)  WIKA (Германия)  Danfoss (Дания) |